**Znak:ZPOSW.261.1.2018                                                                Końskie 08.02.2018 r**

**ZAPROSZENIE**

**DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**na**

**zakup wraz z dostawą i montażem do Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli – Przedszkole w Stadnickiej Woli**  **wyposażenia placu zabaw na potrzeby realizacji projektu: *„Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli”* w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.**

**Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **wyposażenia placu zabaw na potrzeby realizacji projektu: *„Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli”* w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.**

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw nastąpi do Przedszkola w Stadnickiej Woli, którego organem prowadzącym jest Gmina Końskie.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia** | **Jm.** | **Ilość** | **Parametry techniczno użytkowe** |
|  | Huśtawka | szt. | 1 | Huśtawka metalowa wahadłowa podwójna. Zawiesia z siedziskiem gumowym typu koszyk z zapięciem. |
|  | Zjeżdżalnia | szt. | 1 | Zjeżdżalnia typu Słoń posadowiona w gruncie. Konstrukcja wykonana ze sklejki wodoodpornej wraz ze schodkami z elementów drewnianych. Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnacje środkami na bazie olejów lub pokryte barwną lazurą. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wysokość swobodnego upadku nie większa niż 1 m. |
|  | Karuzela | szt. | 1 | Karuzela krzyżowa - klasyczny model karuzeli dla czwórki dzieci o średnicy ok. 180 cm. Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej. Część obrotowa umieszczona na łożyskach. Oparcia siedzisk wykonane z rury stalowej okrągłej. Siedziska gumowe z atestem. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Posadowienie urządzenia 50 cm poniżej poziomu terenu. Wysokość swobodnego upadku nie większa niż 0,60 m. |

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania i montażu wyposażenia placu zabaw własnym transportem na własny koszt i ryzyko.

Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projekcie umowy.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do **19.02.2018r., adres poczty elektronicznej** [**stadwola@interia.pl**](mailto:stadwola@interia.pl) **tel/fax: (41) 375-06-60**

**WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: **30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr.1).
3. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy   
   (załącznik nr 2).
4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową brutto ogółem. Kryterium oceny ofert- cena 100%.
5. Dotacja: unijna od Instytucji Zarządzającej projektem tj. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.